<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<robot name="smith300_poses">
  <link name="L0">
    <visual>
      <origin xyz="0.0263353 0 0.0437" rpy="0 0 0" />
      <geometry>
        <mesh filename="assets/sts3215_03a_v1.stl" scale="1 1 1" />
      </geometry>
      <material name="sts3215_03a_v1139877403270720">
        <color rgba="0.55 0.55 0.55 0.35" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="0.014210 0.000087 0.053411" rpy="-1.547567 0.015908 3.086709" />
      <geometry>
        <mesh filename="st3215.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="st3215139871928383376">
        <color rgba="0.20 0.22 0.28 1" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="0.014210 0.000087 0.053411" rpy="-1.547567 0.015908 3.086709" />
      <geometry>
        <mesh filename="wrap_holder.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="wrap_holder139871928383936">
        <color rgba="0.20 0.52 0.85 0.8" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="0.014210 0.000087 0.053411" rpy="-1.547567 0.015908 3.086709" />
      <geometry>
        <mesh filename="yoke_arm.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="yoke_arm139871928384576">
        <color rgba="0.85 0.60 0.20 0.8" />
      </material>
    </visual>
  </link>
  <joint name="pan1" type="revolute">
    <parent link="L0" />
    <child link="L1" />
    <origin xyz="0.0388353 0 0.0624" rpy="3.14159 0 3.14159" />
    <axis xyz="0 0 1" />
    <limit lower="-2" upper="2" effort="2.94" velocity="3.0" />
  </joint>
  <link name="L1">
    <visual>
      <origin xyz="-0.0611647 -0.0017 -0.0423953" rpy="0 1.5708 -1.5708" />
      <geometry>
        <mesh filename="assets/sts3215_03a_v1.stl" scale="1 1 1" />
      </geometry>
      <material name="sts3215_03a_v1139871928381696">
        <color rgba="0.55 0.55 0.55 0.35" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.051454 0.010425 -0.042482" rpy="3.125677 0.023223 -1.625310" />
      <geometry>
        <mesh filename="st3215.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="st3215139871928381536">
        <color rgba="0.20 0.22 0.28 1" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.051454 0.010425 -0.042482" rpy="3.125677 0.023223 -1.625310" />
      <geometry>
        <mesh filename="wrap_holder.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="wrap_holder139871924683296">
        <color rgba="0.20 0.52 0.85 0.8" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.051454 0.010425 -0.042482" rpy="3.125677 0.023223 -1.625310" />
      <geometry>
        <mesh filename="yoke_arm.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="yoke_arm139871924683856">
        <color rgba="0.85 0.60 0.20 0.8" />
      </material>
    </visual>
  </link>
  <joint name="pan2" type="revolute">
    <parent link="L1" />
    <child link="L2" />
    <origin xyz="-0.0611647 -0.0204 -0.0548953" rpy="0 -1.5708 -1.5708" />
    <axis xyz="0 0 1" />
    <limit lower="-2" upper="2" effort="2.94" velocity="3.0" />
  </joint>
  <link name="L2">
    <visual>
      <origin xyz="-0.122705 -0.0433353 0.0167" rpy="3.14159 0 -1.5708" />
      <geometry>
        <mesh filename="assets/sts3215_03a_v1.stl" scale="1 1 1" />
      </geometry>
      <material name="sts3215_03a_v1139871924684896">
        <color rgba="0.55 0.55 0.55 0.35" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.122618 -0.055460 0.006989" rpy="-2.540939 1.542641 0.915441" />
      <geometry>
        <mesh filename="st3215.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="st3215139871924685456">
        <color rgba="0.20 0.22 0.28 1" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.122618 -0.055460 0.006989" rpy="-2.540939 1.542641 0.915441" />
      <geometry>
        <mesh filename="wrap_holder.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="wrap_holder139871924686096">
        <color rgba="0.20 0.52 0.85 0.8" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.122618 -0.055460 0.006989" rpy="-2.540939 1.542641 0.915441" />
      <geometry>
        <mesh filename="yoke_arm.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="yoke_arm139871924686656">
        <color rgba="0.85 0.60 0.20 0.8" />
      </material>
    </visual>
  </link>
  <joint name="pan3" type="revolute">
    <parent link="L2" />
    <child link="L3" />
    <origin xyz="-0.122705 -0.0558353 -0.002" rpy="0 0 1.5708" />
    <axis xyz="0 0 1" />
    <limit lower="-2" upper="2" effort="2.94" velocity="3.0" />
  </joint>
  <link name="L3">
    <visual>
      <origin xyz="-0.1305 0 0.0187" rpy="3.14159 0 3.14159" />
      <geometry>
        <mesh filename="assets/sts3215_03a_v1.stl" scale="1 1 1" />
      </geometry>
      <material name="sts3215_03a_v1139871924687696">
        <color rgba="0.55 0.55 0.55 0.35" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.118375 0.000087 0.008989" rpy="-1.594028 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="st3215.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="st3215139871924688256">
        <color rgba="0.20 0.22 0.28 1" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.118375 0.000087 0.008989" rpy="-1.594028 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="wrap_holder.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="wrap_holder139871924688896">
        <color rgba="0.20 0.52 0.85 0.8" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.118375 0.000087 0.008989" rpy="-1.594028 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="yoke_arm.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="yoke_arm139871924689456">
        <color rgba="0.85 0.60 0.20 0.8" />
      </material>
    </visual>
  </link>
  <joint name="pan4" type="revolute">
    <parent link="L3" />
    <child link="L4" />
    <origin xyz="-0.143 0 0" rpy="0 0 0" />
    <axis xyz="0 0 1" />
    <limit lower="-2" upper="2" effort="2.94" velocity="3.0" />
  </joint>
  <link name="L4">
    <visual>
      <origin xyz="-0.0525 0.0027 0.0224" rpy="1.5708 0 3.14159" />
      <geometry>
        <mesh filename="assets/sts3215_03a_v1.stl" scale="1 1 1" />
      </geometry>
      <material name="sts3215_03a_v1139871924690496">
        <color rgba="0.55 0.55 0.55 0.35" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.040375 -0.007011 0.022313" rpy="3.118367 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="st3215.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="st3215139871924691056">
        <color rgba="0.20 0.22 0.28 1" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.040375 -0.007011 0.022313" rpy="3.118367 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="wrap_holder.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="wrap_holder139871924691696">
        <color rgba="0.20 0.52 0.85 0.8" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.040375 -0.007011 0.022313" rpy="3.118367 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="yoke_arm.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="yoke_arm139871924692256">
        <color rgba="0.85 0.60 0.20 0.8" />
      </material>
    </visual>
  </link>
  <joint name="pan5" type="revolute">
    <parent link="L4" />
    <child link="L5" />
    <origin xyz="-0.065 0.0214 0.0224" rpy="1.5708 0 0" />
    <axis xyz="0 0 1" />
    <limit lower="-2" upper="2" effort="2.94" velocity="3.0" />
  </joint>
  <link name="L5">
    <visual>
      <origin xyz="-0.0354647 -0.0055 0.0767353" rpy="0 -1.5708 -3.14159" />
      <geometry>
        <mesh filename="assets/sts3215_03a_v1.stl" scale="1 1 1" />
      </geometry>
      <material name="sts3215_03a_v1139871924693296">
        <color rgba="0.55 0.55 0.55 0.35" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.045176 -0.005587 0.088860" rpy="1.586706 -0.023226 1.516286" />
      <geometry>
        <mesh filename="st3215.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="st3215139871924693856">
        <color rgba="0.20 0.22 0.28 1" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.045176 -0.005587 0.088860" rpy="1.586706 -0.023226 1.516286" />
      <geometry>
        <mesh filename="wrap_holder.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="wrap_holder139871924694496">
        <color rgba="0.20 0.52 0.85 0.8" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.045176 -0.005587 0.088860" rpy="1.586706 -0.023226 1.516286" />
      <geometry>
        <mesh filename="yoke_arm.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="yoke_arm139871924695056">
        <color rgba="0.85 0.60 0.20 0.8" />
      </material>
    </visual>
  </link>
  <joint name="pan6" type="revolute">
    <parent link="L5" />
    <child link="L6" />
    <origin xyz="-0.0167647 -0.0055 0.0892353" rpy="0 1.5708 -3.14159" />
    <axis xyz="0 0 1" />
    <limit lower="-2" upper="2" effort="2.94" velocity="3.0" />
  </joint>
  <link name="L6">
    <visual>
      <origin xyz="-0.033 -0.038 0.0187" rpy="3.14159 0 3.14159" />
      <geometry>
        <mesh filename="assets/sts3215_03a_v1.stl" scale="1 1 1" />
      </geometry>
      <material name="sts3215_03a_v1139871924696096">
        <color rgba="0.55 0.55 0.55 0.35" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.020875 -0.037913 0.008989" rpy="-1.594028 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="st3215.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="st3215139871924696656">
        <color rgba="0.20 0.22 0.28 1" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.020875 -0.037913 0.008989" rpy="-1.594028 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="wrap_holder.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="wrap_holder139871924697296">
        <color rgba="0.20 0.52 0.85 0.8" />
      </material>
    </visual>
    <visual>
      <origin xyz="-0.020875 -0.037913 0.008989" rpy="-1.594028 -0.015911 -0.054884" />
      <geometry>
        <mesh filename="yoke_arm.stl" scale="0.001 0.001 0.001" />
      </geometry>
      <material name="yoke_arm139871924697856">
        <color rgba="0.85 0.60 0.20 0.8" />
      </material>
    </visual>
  </link>
</robot>